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Technisches rider Metallica Revival Beroun
rev. 2018/2019 
Die Band reist mit eigenen Tontechniker!!!  - Dieser Tontechniker seins eigener Effekt-Rack und eigene Mikrofone für alle instrumente (außer Ausnahmen) verwendet. Alle andere veranstaltungstechnik will werden von lokalen Versorger geliefert.
BÜHNE:

Abmessungen mindestens 7 x 5m. Drum Riser wird erwünscht, aber nicht erforderlich. Abmessungen mindestens 2,5 x 2m (gross double-kick schlagzeug!!!),  optimal Höhe 40cm; 
P.A. SYSTEM:
System mit entsprechenden Subs, zumindest Bi-Amped. Besser gut und kraftvoll selbstgemacht system als kunststoff-spielzeugen - haben Sie bitte daran, dass es ist wirklich laut Heavy Metal Band !!!
Leistung cca 10W RMS pro Kopf (eine Zahl von Köpfen = Raumkapazität). Das System muss in der Lage sein, 115 dB (A, peak) @ FOH-Platz ohne hörbare Verzerrungen erzielen. 
MISCHPULT:

- wenn ist analog: minimalkonfiguration 24 mono kanale oder 16 mono + 4 stereo kanale. Mindestens 4x, optimal 6x pre-fader AUX (monitorwege); mindestens 2x, optimal 3x post-fader AUX (effektwege). Wenn ist es möglich, 1x reverb, 4x  gate (insertabel), 1x kompressor (insertabel) und 2x 31 band graphisches EQ (für master).

-  wenn ist  digital: Bevorzugte - DiGiCo, Yamaha, Soundcraft, Allen&Heath, auch Behringer X-32… mit mindestens 16 physical kanale! ABSOLUT INAKZEPTABEL - alle kleinformat Digitalpulte wie Yamaha 01V, Presonus StudioLive, Mackie TT24 oder DL-serie, das Tablet stattdessen ein mischpult!!! Wenn andere mischpult ist nicht verfügbar, INFORMIEREN SIE UNS BITTE IM VORAUS; wir werden unser eigenes Digitalmischpult mitbringen !!!!!!
Tontechniker des Gruppe seins eigener Rack mit einen zweikanaliges Röhrenkompressor, delay, reverb und playback-PC inkl. Verdrahtung gebraucht. Rechnen Sie mit Platz und Stromanschluss für dieses Rack bitte.
MONITOR: 
Getrennt Monitor Mischpult ist nicht begrüßt. Wir brauchen zwei (2) wedgemonitor (- für leader -) auf der Bühne, der Rest des Bandmitglieder eigene drahtlose In-Ear Monitore immer verwendet!!! Wir brauchen nächste vier (4) monitorwegen für unsere IEM, alle sind XLR ausgänge am der Bühne.
STROMANSCHLÜSSE: 
Sollte in einwandfreiem Zustand, richtig geerdet und über Fehlerstromschutzschalter geschützt werden. Steckdosen sollten über Bühnenplan, standard deutsches (SCHUKO) oder französisch Typ sein.
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BÜHNENPLAN: 






                                                                                









                               
 


     





mon. weg 4+5 (2x XLR)
            


      
mon. weg 6 (XLR)


         Bass amp     Gtr amp 1               

                  

 
                           

         







           

        








 Gtr amp 2

                                                          

     mon. weg 1 (XLR)
      


                             gesangmikrofon
             gesangmikrofon



   




    2x wedge monitorbox (weg 2+3)

----------------------------------------Vorderkante der Bühne ------------------------------------
INPUT LIST: Hinweis: Tontechniker des Gruppe verwenden eigene Mikrofone (durch normale Typen in diesem Text gekennzeichnet), erforderlich Artikeln durch Fettdruck gekennzeichnet.
Kanal
Instrument

Mikrofon/D.I. box

andere 

insert

1
Kick's (beide)

unser DI BSS AR133

XLR
2
Snare top

unser AUDIX D1  

unser klemme
           Rohrkomp.
3
Snare btm

unser SHURE SM77 

unser klemme            Rohrkomp.

4
Hi-hat


unser SHURE SM81

unser klemme 


       5
Rack tom 1

unser AUDIX D2

unser klemme
     
Gate
6
Rack tom 2 

unser AUDIX D2

unser klemme 

Gate
7
Floor tom 1

unser  AUDIX D4

unser klemme

Gate
8
Floor tom 2

unser AUDIX D4

unser klemme

Gate
9
Overhead L

unser A-T AE3000

mikrofonständler
10
Overhead R

unser A-T AE3000

mikrofonständler 
11
Bass line

unser Radial JDI

XLR


Komp.
12
Guitar
1

unser Sennheiser e609

unser Z-bar
13
Guitar
2

unser Sennheiser e609

unser Z-bar
14
Vocal C 

unser SHURE BETA58
mikrofonständler
Rohrkomp.
15
Vocal SL 

unser SHURE BETA58
mikrofonständler
Rohrkomp.
16
Talkback

mikro mit ein/aus schalter!!!
st 1
Playbacks

unser PC
st 2
Fx return 

reverb 
st 3 
Fx return

unser PCM80 reverb

st 4
Fx return

unser D-TWO delay
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Wenn Sie im Zweifel sind, oder Sie haben einige Fragen, zögern Sie nicht unseren Toningenieur kontaktieren an:

Martin Dusak
GSM-Telefon : +420 602 314 232
E-mail: dusak.martin@tiscali.cz

BELEUCHTUNG:

Das Band reist ohne eigenen Lichtdesigner. Gemeinsame beleuchtungsanlagen in Clubs wird wahrscheinlich geeignet sein. Wir bevorzugen dunkelheit in einigen besonderen Momente und schnelle weiße Strobo in einem anderen besonderen Momente - wenn es möglich ist, werden wir dies mit lokalen LD konsultieren.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Verständnis!
Der rider ist Vertragsbestandteil, er beinhaltet das unmittelbar notwendigste.

Agentur: 
Jens Roscher 
03733-4285817 (10-18Uhr) / 0160-90258160

